BELONGING ODESA
Пілотна модель безбар'єрного доступу до узбережжя Одеси
АНКЕТА ОБСТЕЖЕННЯ ШЛЯХІВ ДОСТУПУ ДО УЗБЕРЕЖЖЯ
НА ФІЗИЧНУ ТА ВІЗУАЛЬНУ ДОСТУПНІСТЬ (пішохідні маршрути, спуски до моря, переходи)
Нормативно-правова база
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.05.2021 № 537 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю» (в редакції Постанови КМУ № 798 від 27.05.2026), Додаток 3 — критерії безбар'єрності вулиць і доріг.
ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд»; Наказ Мінрегіону від 31.08.2021 № 217 (методика розрахунку параметрів пандуса).
Розділ 4 (Специфіка спусків до моря) є доповненням проєкту BELONGING ODESA до державної методики й охоплює критерії, специфічні для рекреаційного узбережжя.
Порядок заповнення графи «Відповідність критеріям»
«так» — елемент відповідає опису та параметрам критерію; «ні» — не відповідає; «н.з.» (не застосовується) — елемент відсутній за конструкцією маршруту (наприклад, немає сходів — пункти про пандус не враховуються при підрахунку).
Рядки з позначкою «критичність висока» (виділені кольором) є визначальними для підсумкової оцінки маршруту.
1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ'ЄКТ ОБСТЕЖЕННЯ
Назва маршруту / ділянки: ________________________________________
Тип об'єкта (вулиця / бульвар / провулок / пішохідна алея / спуск до моря / набережна): ________________________________________
Категорія (маршрут у складі пілотної ділянки «Золотий берег – Ланжерон» / інше): ________________________________________
Координати початку ділянки (GPS): ________________________________________
Координати кінця ділянки (GPS): ________________________________________
Протяжність ділянки, м: ________________________________________
Кількість обстежених перехресть і переходів на ділянці: ________________________________________
Дата обстеження: ________________________________________
Погодні умови / пора доби: ________________________________________
ПІБ та посада обстежувача: ________________________________________
Контактний e-mail для сповіщень: ________________________________________
2. ПІШОХІДНІ ШЛЯХИ РУХУ ВЗДОВЖ МАРШРУТУ
	№
	Критерій оцінки
	Критичність
	Відповідність
(так / ні / н.з.)
	Коментар / фото

	1
	Пішохідний шлях вільний від будь-яких перешкод для руху (споруди, огородження, стовпчики, торговельні МАФ, рекламні конструкції, антипаркувальні елементи тощо)
	—
	 
	 

	2
	Ширина пішохідного шляху зі зустрічним рухом — не менше 1,8 м, або 1,5 м за наявності роз'їздів (кишень) шириною для взаємного роз'їзду кожні 25 м
	—
	 
	 

	3
	На всіх з'їздах із тротуару на проїзну частину влаштовано бордюрний пандус з ухилом не більше 8%
	висока
	 
	 

	4
	Покриття пішохідних доріжок рівне (без вибоїн, щебню, піску, гравію як верхнього шару); шви бруківки/плитки — не більше 1,5 см
	висока
	 
	 

	5
	На шляху відсутні сходи; за наявності — продубльовані пандусом з ухилом 8% і поручнями (якщо ухил ≥5%), або передбачено пологий обхідний шлях
	—
	 
	 

	6
	Уздовж доріжки наявні стандартні тактильні направляючі (бордюр, газон, комбіноване або контрастне за фактурою покриття)
	висока
	 
	 

	7
	За відсутності стандартних направляючих — облаштована спеціальна направляюча тактильна смуга з чітким початком і кінцем
	—
	 
	 

	8
	Усі поодинокі сходинки замінені пандусами
	висока
	 
	 

	9
	Ухил пандуса не більше 8%, ширина не менше 0,9 м у просвіті, поручні з обох боків на висоті 0,7 і 0,9 м
	—
	 
	 

	10
	Усі сходи в межах одного маршу однакові за формою, шириною і висотою підйому
	—
	 
	 

	11
	Сходи мають контрастне маркування першої та останньої сходинки (не менше 10 см по горизонталі, 5 см по вертикалі)
	—
	 
	 

	12
	Перед і після сходового маршу розташована попереджувальна тактильна смуга
	—
	 
	 

	13
	Решітки водостоків на тротуарах мають чарунки розміром не більше 1,5 см
	—
	 
	 


3. НАЗЕМНІ ПЕРЕХОДИ, ПЕРЕХРЕСТЯ І ТРАНСПОРТНІ РОЗВ'ЯЗКИ
	№
	Критерій оцінки
	Критичність
	Відповідність
(так / ні / н.з.)
	Коментар / фото

	1
	На пішохідних переходах і всіх з'їздах на проїзну частину влаштовано бордюрний пандус з ухилом 8%
	висока
	 
	 

	2
	Перед виходом на проїзну частину, на всю ширину переходу, наявна попереджувальна тактильна смуга шириною не менше 0,3 м
	—
	 
	 

	3
	На регульованих переходах облаштовано звукове оповіщення про можливість безпечного переходу
	—
	 
	 

	4
	Пішохідні переходи промарковані та мають вуличне освітлення у темний час доби
	висока
	 
	 


4. НАДЗЕМНІ ТА ПІДЗЕМНІ ПЕРЕХОДИ (за наявності)
	№
	Критерій оцінки
	Критичність
	Відповідність
(так / ні / н.з.)
	Коментар / фото

	1
	Перехід обладнаний пандусами, ліфтом або підйомником, або продубльований наземним переходом
	висока
	 
	 

	2
	Ухил пандуса не більше 8%, ширина не менше 0,9 м, поручні з обох боків на висоті 0,7 і 0,9 м
	—
	 
	 

	3
	Ширина дверей ліфта у просвіті — не менше 0,9 м; кабіна — 1,1 × 1,4 м
	—
	 
	 

	4
	Відкрита платформа підйомника — не менше 0,9 × 1,4 м
	—
	 
	 

	5
	Номери поверхів на кнопках ліфта продубльовано тактильно і шрифтом Брайля
	—
	 
	 


5. СПЕЦИФІКА СПУСКІВ ДО МОРЯ
Розділ доповнює державну методику критеріями, специфічними для рекреаційного узбережжя Одеси.
	№
	Критерій оцінки
	Критичність
	Відповідність
(так / ні / н.з.)
	Коментар / фото

	1
	Тип спуску визначено та зафіксовано (сходи / пандус / комбінований / ґрунтова стежка / дерев'яний настил)
	—
	 
	 

	2
	Загальна висота підйому спуску та кількість сходинок зафіксовані (см / шт.)
	—
	 
	 

	3
	Наявний пандус-дублер сходів з ухилом не більше 8% (рекомендовано 5%)
	висока
	 
	 

	4
	Поручні з обох боків безперервні на всій довжині спуску, виступають за межі першої й останньої сходинки/секції не менше ніж на 30 см
	висока
	 
	 

	5
	Покриття спуску протиковзке, стійке до намокання й піску (без слизької плитки, дерева без насічки тощо)
	висока
	 
	 

	6
	Через кожні 9–12 сходинок або 25–30 м пандуса влаштовано горизонтальний майданчик відпочинку
	—
	 
	 

	7
	Ширина спуску дозволяє зустрічний роз'їзд (не менше 1,5–1,8 м)
	—
	 
	 

	8
	Маршрут спуску має затінення (навіс, дерева, тіньові конструкції) для захисту від сонця
	—
	 
	 

	9
	Уздовж маршруту спуску наявні місця для сидіння (лавки з підлокітниками та спинкою)
	—
	 
	 

	10
	На межі «суходіл – пляж» влаштовано тверде неслизьке покриття (дерев'яний настил, гумове покриття, спецдоріжка)
	висока
	 
	 

	11
	Передбачено можливість доїхати кріслом колісним безпосередньо до кромки води
	—
	 
	 

	12
	Наявне пляжне крісло-амфібія або доріжка-мат для доступу у воду
	—
	 
	 

	13
	Кабінки для перевдягання/душові біля пляжу доступні для маломобільних осіб
	—
	 
	 

	14
	Початок і кінець спуску мають контрастне маркування та попереджувальну тактильну смугу
	—
	 
	 


6. ТРАНСПОРТНІ ПІДХОДИ ТА ПАРКУВАННЯ
	№
	Критерій оцінки
	Критичність
	Відповідність
(так / ні / н.з.)
	Коментар / фото

	1
	Спеціальні паркомісця (квота не менше 10%, ширина не менше 3,5 м) розташовані не далі 50 м від входу на маршрут/пляж (100 м — для житлової забудови)
	—
	 
	 

	2
	Спецпаркомісце має прямий безбар'єрний вихід на тротуар, перепад висот 0–2 см
	висока
	 
	 

	3
	Зона посадки/висадки (drop-off) розташована не далі 30 м від входу на маршрут
	—
	 
	 

	4
	Зупинки громадського транспорту вздовж маршруту доступні (низькопідлоговий транспорт, тактильна плитка, інформація)
	—
	 
	 

	5
	Перетин пішохідного маршруту з веломаршрутами/засобами мікромобільності безпечний і промаркований
	—
	 
	 


7. НАВІГАЦІЯ ТА ІНФОРМАЦІЯ
	№
	Критерій оцінки
	Критичність
	Відповідність
(так / ні / н.з.)
	Коментар / фото

	1
	Інформаційні вказівники до узбережжя мають контрастний текст і зрозумілі піктограми
	—
	 
	 

	2
	Наявна мнемосхема маршруту із позначенням доступних і недоступних ділянок
	—
	 
	 

	3
	У ключових точках маршруту встановлено тактильні таблички / шрифт Брайля
	—
	 
	 

	4
	На маршруті розміщено QR-код або посилання на інтерактивну карту доступності
	—
	 
	 

	5
	Важлива інформація продубльована великим шрифтом
	—
	 
	 

	6
	Інформаційні вказівники та стенди достатньо освітлені
	—
	 
	 


8. БЕЗПЕКА ТА КОМФОРТ
	№
	Критерій оцінки
	Критичність
	Відповідність
(так / ні / н.з.)
	Коментар / фото

	1
	Маршрут освітлений у темний час доби, освітлення рівномірне, без сліпучого ефекту
	висока
	 
	 

	2
	На маршруті або поблизу є доступ до питної води
	—
	 
	 

	3
	На маршруті або поблизу є доступний туалет (універсальний дизайн)
	—
	 
	 

	4
	На маршруті наявні тінь/укриття від сонця та опадів
	—
	 
	 

	5
	Розміщено контакти екстреної допомоги або спосіб повідомити про бар'єр (телефон, QR)
	—
	 
	 

	6
	Передбачено регулярне прибирання снігу/ожеледиці на маршруті взимку
	—
	 
	 


9. ДОСТУПНІСТЬ ДЛЯ РІЗНИХ ГРУП КОРИСТУВАЧІВ
1. Чи може людина на кріслі колісному самостійно подолати шлях від міста до кромки води? ___
2. Чи може ветеран з протезом безпечно пройти маршрут без сторонньої допомоги? ___
3. Чи може людина з порушенням зору самостійно орієнтуватися на маршруті? ___
4. Чи може людина, яка пересувається з милицями або ходунками, безпечно подолати маршрут? ___
5. Чи зручний маршрут для батьків з дитячими візками? ___
6. Чи є на маршруті ділянки, небезпечні для літніх людей (слизькість, відсутність поручнів, різкі перепади висот)? ___
10. ПІДСУМКОВА ОЦІНКА
Загальний висновок щодо ступеня безбар'єрності маршруту (позначити один варіант):
☐ Маршрут є безбар'єрним — відповідність забезпечено всім без винятку критеріям.
☐ Маршрут є частково безбар'єрним — відповідність забезпечено всім критеріям високої критичності, але є «ні» в одному чи кількох інших критеріях.
☐ Маршрут є бар'єрним — не забезпечено відповідність хоча б одному критерію високої критичності.
Основні виявлені бар'єри: ___
 ____________________________________________________________
Першочергові заходи для підвищення доступності: ___
 ____________________________________________________________
Фотофіксація виконана: ☐ Так   ☐ Ні ________________________________________
Додаткові зауваження обстежувача: ___
 ____________________________________________________________
